|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kunde:** |  | | | | |  | **Montør / Dato:** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **Adresse:** | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mail:** | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktperson:** | | |  | **Tlf.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Et billede, der indeholder symbol, Grafik, Font/skrifttype, logo

Automatisk genereret beskrivelse

|  |  |
| --- | --- |
| **Anlægsinformation** | |
| Fabrikat: |  |
| Type: |  |
| Kollektortype: |  |
| Kollektorlængde: |  |
| Serienummer: |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Slutkontrol for varmepumpeanlæg** | | | |
| **Før idriftsættelse** | **OK** | **Opstart** | **OK** |
| Kollektorsystem fyldt |  | Frem temperatur: C• |  |
| Kollektersystem udluftet |  | Retur temperatur: C• |  |
| Brinekoncentration kontrolleret |  | Diff. Temperatur ind/ud: C• |  |
| Varmesystem fyldt |  | Indstilling af cirkulationspumpe |  |
| Varmesystem udluftet |  | Indstilling ag pumpe til brinekreds |  |
| Varmekurve indstillet |  | Funktionsafprøvning efter fabrikantens anvisning |  |
| **Ved idriftsættelse** | **OK** | **Andet / tilføjelser** | **OK** |
| Fabrikantens vejledning fulgt |  |  |  |
| Korrekt montering af varmepumpe |  |  |  |
| Installation af varmeoptagesystem |  |  |  |
| Dræn afløb |  |  |  |
| Isolering af rør |  |  |  |
| Tilslutning til varmeforbrugende anlæg |  |  |  |
| Tilslutning til brugsvand |  |  |  |
| Indregulering af anlæg |  |  |  |
| Trykprøvning |  |  |  |
| Udeføler |  |  |  |
| Funktionsafprøvning |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE-ansvarliges opgaver og dokumentation (udfyldes af VE-ansvarlig) | OK | Ikke aktuel | Dato | Signatur |
| Projektering af anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen |  |  |  |  |
| Anlægget er projekteret og udført med størst mulige energieffektivitet |  |  |  |  |
| Anlægget er anmeldt/ansøgt korrekt til relevant myndighed |  |  |  |  |
| Opgaven er bemandet med medarbejdere, der er kvalificerede til opgaven |  |  |  |  |
| Nødvendig instruktion givet, herunder ved installation, der afviger fra det forudsatte |  |  |  |  |
| Skriftlige instruktioner er udleveret til medarbejderne i nødvendigt omfang |  |  |  |  |
| Medarbejderne er gjort bekendt med, hvad der er aftalt med kunden |  |  |  |  |
| Foreskrevne kontroller, afprøvninger og målinger er udført og vurderet |  |  |  |  |
| Afvigelser/reklamationer er registreret/behandlet/udbedret |  |  |  |  |
| Arbejdet er udført iht. gældende bestemmelser og kan som helhed godkendes |  |  |  |  |
| Er der ført tilsyn med det udførte arbejde? |  |  |  |  |

**Dato: Underskrift – montør**